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一、提交规格（硬性要求）
组委会明确说明：超时长、超文件大小或格式不符的视频可能不被接收。
	项目
	要求

	时长
	最长 5 分钟

	格式
	MP4

	文件大小
	最大 50 MB

	宽高比
	16:9（推荐）

	文件名
	105_Video.mp4

	提交邮箱
	isair_video@126.com

	邮件主题
	ISAIR 2026 Video Submission_105

	截止日期
	2026 年 8 月 18 日



二、总体设计原则
共 10 页，按 4 分 40 秒设计，留 20 秒缓冲
字号不低于 24 pt —— 视频压缩后小字会模糊
一页只讲一个信息点，不要堆内容
不要加转场动画：压缩后容易掉帧，还占文件体积
不讲完整论文，只讲一条主线：发现现象 → 解释原因 → 验证结论
三、逐页脚本
P1 · 封面（15 秒）
Scale-Specialized Directional-Channel Attention
for Tunnel Defect Detection

Xinran Xu, Xijia Ye, Rui Yang, Yong Tao
Guilin University of Electronic Technology
University of Exeter

ISAIR 2026 · Paper ID 105
口播：
"Hello, I'm Xijia Ye from Guilin University of Electronic Technology. Today I'll present our work on scale-specialized attention for tunnel defect detection."
注意：必须报出自己的姓名和单位，这是会议视频的基本礼节。
P2 · 问题背景（25 秒）
画面：一张隧道裂缝图，用箭头或框标注出细长的裂缝。
要点：
隧道衬砌检测是基础设施维护的关键任务
裂缝形态特殊：细、长、具有方向性（anisotropic）
通用目标检测器针对紧凑物体设计，对这种形状不友好
口播落点：
"Cracks are thin, elongated, and directional — very different from the compact objects general detectors are designed for."
P3 · 现有做法的盲点（30 秒）★ 关键页
要点：
现有方法把注意力模块均匀插在所有金字塔层（scale-uniform）
但 P3 与 P4 承担的任务根本不同：
P3（80×80）保留空间细节 → 适合空间结构建模
P4（40×40）语义信息更强 → 适合通道重校准
我们的论点：attention should be scale-specialized, not scale-uniform
口播落点：
"This uniformity ignores a fundamental insight: different pyramid levels are responsible for objects of different scales and morphologies."
这页是全篇立论点，语速放慢。
P4 · CODA 模块结构（35 秒）
画面：结构图 —— 输入 → 四个方向深度卷积（水平 / 垂直 / 两条对角）→ concat → 1×1 卷积 → sigmoid → 与输入相乘。
要点：
四个 oriented depthwise convolutions，卷积核 K = 7
使用对角图案初始化（非随机初始化）→ 提供强方向性归纳偏置
sigmoid 有界门控 → 训练过程稳定
公式（只放这一条即可）：
A_s = σ( Conv_1×1( [ DW_h ; DW_v ; DW_d1 ; DW_d2 ] ) )
P5 · SSDCA 分配策略（30 秒）★ 核心贡献
画面：FPN 三层示意图。
P3 (80×80)  ←  CODA    方向建模
P4 (40×40)  ←  SE      通道重校准
P5 (20×20)  ←  不做修改
要点：
核心贡献不是提出新模块，而是提出分配策略
为什么 P5 不放：K = 7 在 P5 上跨越 224 像素，而裂缝宽度小于 10 像素，方向信息已被抹平
口播落点：
"Our main contribution is not a new attention module, but a scale-specialized assignment strategy."
P6 · 主实验结果（30 秒）
只放精简版表格，不要把论文里的完整表格贴上去。
	Model
	Params
	mAP50 (val)

	YOLOv8n (baseline)
	3.01M
	0.7133

	YOLOv8s
	11.13M
	0.7034

	+ SE
	3.01M
	0.7561

	+ SSDCA (Ours)
	3.02M
	0.7831



要点：
相比基线提升 7.0 个百分点，sign test p = 0.031
仅增加 0.01M 参数
优于参数量大 3.7 倍的 YOLOv8s —— 这句很有冲击力，可以强调
P7 · 消融实验：level-dependency 的证据（35 秒）★ 最有说服力
	Configuration
	P3
	P4
	mAP50

	Baseline
	—
	—
	0.7133

	Uniform directional
	CODA
	CODA
	0.7342

	Uniform channel
	SE
	SE
	0.7561

	Reversed
	SE
	CODA
	0.7383

	SSDCA (Ours)
	CODA
	SE
	0.7831



要点（一句话点透）：
反向分配掉 4.5 个百分点 —— 这证明方向注意力必须放在高分辨率层才有效，并不是“多加模块就好”。
这是全篇最硬的证据，口播时加重语气。
P8 · 可视化（25 秒）
画面：论文 Fig. 1 的 CODA 注意力热图（交叉裂缝 + 对角裂缝各一张）。
要点：
水平 / 垂直裂缝激活对应方向的通道
对角裂缝激活对角方向通道
注意力集中在缺陷区域，而非背景纹理
这页几乎不用讲，让图说话，念一两句即可。
P9 · 局限性（20 秒）
要点（诚实但简短）：
仅在单一数据集上评测，泛化性待验证
验证集偏小（442 张），种子间方差不小（σ ≈ 0.04）→ 因此报告 5 seed 均值 + 非参数检验
低对比度裂缝、裂缝交叉点、短裂缝（< 30 px）仍会漏检
这页不要省略。学术报告中主动讲局限是加分项，评审和听众会认为你严谨。
P10 · 结论与致谢（15 秒）
三句话收尾：
提出 SSDCA —— 尺度专门化的异构注意力策略
揭示了方向注意力的 level-dependency 现象
提升 7.0 pp，仅增 0.01M 参数，可跨骨干迁移（YOLOv8n → YOLO26n）
结尾：
"Thank you for your attention."
如有基金支持，在这一页写上基金号。
四、录制与压缩
录制设置
工具：OBS Studio，或 PowerPoint 自带的“录制幻灯片演示”
分辨率：1280 × 720 即可（1080p 在 50 MB 内装 5 分钟会很勉强）
帧率：30 fps
压缩命令（压到 50 MB 以内）
ffmpeg -i input.mp4 -c:v libx264 -preset slow -crf 26 \
  -vf scale=1280:720 -r 30 -c:a aac -b:a 96k \
  105_Video.mp4
5 分钟 720p、CRF 26 大约 25–40 MB，比较安全。
提交前自检
ls -lh 105_Video.mp4
ffprobe -v error -show_entries format=duration 105_Video.mp4
五、三个实操建议
1. 先写讲稿再录
5 分钟大约需要 650–700 个英文单词。写好后通读计时，超时就删内容，不要指望录制时临场控速。
2. 分段录制
一页录一段，录错只需重录那一页，最后用 ffmpeg 拼接。比一口气录完 5 分钟省事得多。
3. 音频比画面重要
会务方会在线下 session 现场播放你的视频，会场音响播放模糊的录音会很尴尬。请使用耳机麦克风，选安静时段录制，不要用笔记本内置麦克风。
六、提交前检查清单
	
	检查项

	□
	视频时长 ≤ 5 分钟

	□
	文件大小 ≤ 50 MB

	□
	格式为 MP4，宽高比 16:9

	□
	文件名为 105_Video.mp4

	□
	封面页已报姓名与单位

	□
	音频清晰，无杂音、无爆音

	□
	所有表格数字与论文终稿一致

	□
	邮件主题为 ISAIR 2026 Video Submission_105

	□
	发送至 isair_video@126.com

	□
	在 8 月 18 日之前发出
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